

Спецификация процессора K1PRO



Свойство

* 2 4K@60Hz DP вводные разьемы，поддрежит интеллектуальный бэкап
* Макси ширина16000，макси высота, поддержит связь с друшими процессорами
* Иметь при себе 2 режима работы（PVW&PGM），мониторинг 24 часов
* Можно ловить кадр из сигнала и поставить его на фон
* Поддержит моделирование размещения экранов
* При 4 выводах также поддержит свободное размещение 4 слоев
* 26 богатые специэффекты, переключить через клавиши Take и Cut
* Поддержит изменение яркости, контрастности сигнала, EDID
* Поддержит пустой экран, без звука, остановление

Лицевая панель



①

②

③

④

⑤

⑥

|  |  |
| --- | --- |
| Номер | Способности |
| ① | Цветой LCD экран |
| ② | Настройув параметров |
| ③ | быстрый поиска слоев |
| ④ | Быстро выбрать сигналы |
| ⑤ | Режим дисплея |
| ⑥ | TAKE и CUT |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вводные разьемы | | |
| Тип | Количество |  |
| DVI | 2 | 1.3стандарт，макси 1920×1080@60Hz |
| SDI（BNC） | 1+1（LOOP） | Поддержка: SD/HD/3G-SDI |
| HDMI | 3 | 1.3A стандарт，макси 1920×1080@60Hz |
| DP | 2 | DisplayPort 1.2стандарт，макси 3840×2160@60Hz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выводные разьеиы | | |
| Тип | Количество |  |
| DVI-D（PGM） | 4+4 | Пользовательское разрешение：  Макси ширина 4000 (1 вывод)  Макси высота 2000 (1 вывод) |
| DVI-MONITOR | 1 | Разрешение 1920×1080@60Hz |
| DP-OUT | 1 | Соединить экран напоминания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольный разьем | | |
| Тип | Количество |  |
| RS-232（DB-9） | 1 | Скорость перевода данных 50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400 （BT） |

|  |  |
| --- | --- |
| Сервер | |
| Вводная энергобаза | 100-240V AC~50/60Hz 0.6A |
| Температура работы | 0-45℃ |
| Размер | 488×360×89mm（L×W×H） |
| Чистой вес | 6KG |
| Потребляемая мощность | 55W |