Спецификация сервера МИРАЖ

Обзор

Сервер МИРАЖ пройден независимыми исследованиями и разработками компании KOMMAHDER, специально для важных мероприятий, сбраний и т Д, мощное свойство и чрезвычайное высокое соотношение цены и качества.



Свойство

* 4 выводные DP，исполнить дисплей с полностью для супер большого экрана
* 1 выводный DVI специально для мониторинга
* Поддержит разрешение 7680×216
* Поддержит аппартную декодировку, чрезвычайная мощная способность для рендеринга
* Автоматическое соединение разынх вводынх сигналов
* Моделированный режим, операция не автоматическо вляет на место происшествия
* Моделированное размещение экранов
* Накладывание богатых спецэффектов
* Главно-дополнительный режим
* Поддержит сбор сигналов: 2 DVI и 2 SDI
* Поддержит сбор NDI
* Поддержит воспроизведение PPT со спецэффектами и сайты
* Эргономиная неоновая лампа на задней панели, освещает разьем
* Дистанционное управление прошраммой
* Богатые горячие клавиши素材树形结构、预案分组跳转、时间裁剪、快捷键等便捷功能
* Копирование кадров, синхронное воспроизведение матеиалов
* Поддержит дистанционное управление под UDP пунктом
* Эргономичный дизайн, следить состоянием сервером
* Поддержит связь с процесором и командиром

Панели



|  |  |
| --- | --- |
| Номер | Стандарт |
|  | Цветный LCDэкран для мониторинга |
| ② | Выключатель |
| ③ | USB3.0 разьем |



Разьемы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вводные разьемы(подбор) | | |
| Тип | Количество | Стандарт |
| SDI | 2 | макси 1080P@60Hz |
| DVI | 2 | 1.3стандарт，макси1920×1080@60Hz |
| аудио | 1 | микрофон |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выводные разьемы | | |
| Тип | Количество | Стандарт |
| DP | 4 | макси 3840×2160@60Hz |
| DVI-Monitor | 1 | макси 1920×1080@60Hz |
| аудио | 3 | Выводный канон, имеет при себе изолятор |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контрольные разьемы | | |
| Тип | Количество | Стандарт |
| RJ-45 | 1 | 1000M |
| USB | 6 | USB3.0×6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Конфигурация сервера（стандарт） | |
| Процессор | Intel Core 6 ядерный |
| Системная плата | ASUS |
| Внутренняя память | DDR4 16G |
| Жесткий диск | 512G M.2 твердотельный накопитель |
| Видеокарта | Quadro 5G |
| Сборная карта | Kommander DVI/SDI сборная карта |
| Энергобаза | Энергобаза |
| Аудио | Канон |
| Корпус | Kommander |
| Авиационный корпус | Kommander |

|  |  |
| --- | --- |
| Сервер | |
| Вводное электропитание | 100-240V AC~50/60Hz 0.6A |
| Температура работы | 0-45℃ |
| Размер | 554×436×177（mm） |
| Чистой вес | 15KG |
| Потребляемая мощность | 500W |